Demontáž a montáž alternátoru (N22A)

## Demontáž a montáž alternátoru

## Demontáž

1. | Od baterie nejprve odpojte záporný kabel, pak teprve kladný kabel.

2. | Odmontujte kryt předního emblému.

3. | Odpojte konektor spínače kapoty (A) a odmontujte objímky svazku (B) a upevňovací šrouby vodní trubky (C).

4. | Odmontujte upevňovací šrouby horního držáku chladiče (A) a přepážku karosérie (B).

5. | Odpojte konektor spojky kompresoru klimatizace (A) a odmontujte jej z držáku (B). Pak odmontujte dva šrouby (C) pro upevnění krytu ventilátoru kondenzátoru klimatizace.

6. | Odpojte konektor motoru ventilátoru (D), odmontujte objímky svazku (E) a kryt ventilátoru kondenzátoru klimatizace (F).

7. | Sundejte hnací řemen.

8. | Odpojte trubku klimatizace od objímky (A).

9. | Od alternátoru odpojte konektor (B) a BLK vodič (C) alternátoru.

10. | Odmontujte objímku svazku (D) od alternátoru.

11. | Vyšroubujte čtyři šrouby a odmontujte olejový ochranný štít alternátoru (A) a alternátor (B).

## Montáž

1. | Namontujte alternátor (A) a olejový ochranný štít alternátoru (B).

2. | Od alternátoru odpojte konektor (A) a BLK vodič (B) alternátoru.

3. | Namontujte objímku svazku (C) k alternátoru.

4. | Namontujte trubku klimatizace (D) na objímku (E).

5. | Nasaďte hnací řemen.

6. | Namontujte kryt ventilátoru kondenzátoru klimatizace (A), připojte konektor motoru ventilátoru (B) a namontujte objímky svazku (C).

7. | Připojte konektor spojky kompresoru (D) a připevněte jej k držáku (E).

8. | Nasaďte přepážku karosérie (A), našroubujte horní upevňovací šrouby chladiče (B).

9. | Upevňovací šrouby přepážky karosérie přestříkněte do barvy karosérie.

10. | Připojte konektor spínače kapoty (A) a namontujte objímky svazku (B) a upevňovací šrouby vodní trubky (C).

11. | Nasaďte kryt předního emblému.

12. | Připojte k baterii nejprve kabel kladného pólu, až po něm kabel záporného pólu.

13. | Nastavte hodiny.

14. | Resetujte řídící jednotku elektrického ovládání oken.