Odstraňování závad podle kódů DTC: 68 (L13A/R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: 68

DTC 68: | Polohový spínač brzdového pedálu vázne ve vypnuté poloze (Software)

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

4. | Sešlápněte několikrát brzdový pedál.

5.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC 68?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte uvolněné vývody mezi 4P konektorem polohového spínače brzdového pedálu, A (44P) konektorem ECM a 46P konektorem modulátoru-řídicí jednotky VSA. Viz část o odstraňování náhodných závad. n

6. | Vypněte zapalování.

7. | Odpojte 4P konektor polohového spínače brzdového pedálu.

8. | Proveďte zkoušku polohového spínače brzdového pedálu. Je spínač v pořádku? ANO - Přejděte na 9. NE - Vyměňte polohový spínač brzdového pedálu. n

9. | Pomocí přístroje HDS zkratujte vedení SCS.

10. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

11.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 4P konektoru polohového spínače brzdového pedálu a vývodem č. 40 A (44P) konektoru modulu ECM.

Je obvod uzavřený?

ANO - Zkontrolujte systém paliva a emisí a odstraňte poruchu obvodu signálu polohového spínače brzdového pedálu: model s motorem L13A7, model s motorem R18A2. n

NE - Opravte přerušený vodič mezi polohovým spínačem brzdového pedálu a ECM.n