Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0126 (86-3) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0126 (86-3)

DTC P0126: | Nedostatečná teplota chladicí kapaliny motoru

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položku ECT SENSOR 1 v nabídce DATA LIST. Je signalizováno cca 20°C nebo méně? ANO - Přejděte na 2. NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte termostat a chladicí systém.n

2. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh po dobu 20 minut.

3. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položku ECT SENSOR 1 v nabídce DATA LIST. Je signalizováno cca 20°C nebo méně? ANO - Přejděte na 4. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte termostat a chladicí systém.n

4. | Vypněte zapalování.

5. | Vyměňte snímač ECT 1.

6. | Zapněte zapalování (II).

7. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

8. | Nechte motor vychladnout na teplotu pod 20°C.

9. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh po dobu 20 minut.

10.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P012, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače ECT 1 a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 11.

11. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0126 v MENU DTC. Je na obrazovce PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud obrazovka ukazuje FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače 1 ECT či modulu ECM a přejděte na 1. Pokud obrazovka signalizuje NOT COMPLETED, přejděte na 8 a proveďte kontrolu znovu.