Nastavení vodítka hřebene řízení (N22A)

## Nastavení vodítka hřebene řízení

Potřebné speciální nástroje
Klíč na pojistné matice, 43 mm ( 07MAA-SL00200)

1. | Nastavte kola do přímého směru.

2. | Odmontujte spodní kryt motoru.

3. | Typ RHD: Odmontujte výztunou desku od předního pomocného rámu.

4. | Odmontujte čtyřcestný katalyzátor.

5. | Odmontujte tepelný tít (A) od karoserie a odlote jej stranou.

6. | Sundejte drák lanka řazení a dejte jej stranou.

7. | Vlote speciální nástroj z horní strany předního rámu a nasaďte jej na pojistnou matici roubu vodítka hřebenu (A).

8. | Pomocí speciálního nástroje povolte pojistnou matici roubu vodítka hřebenu a vyroubujte roub vodítka hřebenu (B).

9. | Ze roubu vodítka hřebenu (A) odstraňte starý těsnicí tmel a naneste nový těsnicí tmel (Three Bond 1215 nebo Loctite 5699) do střední části závitů. Volně namontujte roub vodítka hřebenu na převodku řízení.

10. | Utáhněte roub vodítka hřebenu (A) momentem 25 N·m ( 2,5 kgf·m) a potom jej povolte.

11.

Utáhněte roub vodítka hřebenu momentem 3,9 N·m (0,4 kgf·m) a pootočte jej zpět na předepsaný úhel.

Předepsaný vratný úhel: | 7 °±3 °

12. | Přidrujte roub vodítka hřebenu klíčem a současně rukou namontujte pojistnou matici (B) a do jejího plného usazení.

13. | Nasaďte speciální nástroj na pojistnou matici a přidrujte roub vodítka hřebenu klíčem. Utáhněte pojistnou matici předepsaným momentem.

14. | Kompletním otočením řízení po celé jeho dráze zkontrolujte, zda řízení není příli utaené nebo volné.

15. | Zkontrolujte rotační vůli volantu, a posilovač řízení.