Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0490 (182-7) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0490 (182-7)

DTC P0490: | Obvod elektromagnetického ventilu EGR zkratovaný na kostru

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P0490?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu řízení EGR a modulu ECM.n

4. | Vypněte zapalování.

5. | Odpojte 2P konektor elektromagnetického ventilu EGR.

6. | Na straně elektromagnetu změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru elektromagnetického ventilu EGR. Je naměřeno cca 10-14W (při 20°C)? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 11.

7. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

8. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

9. | Zapněte zapalování do polohy (II).

10.

Změřte napětí mezi vývodem č. 2 2P konektoru elektromagnetického ventilu EGR a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Opravte zkrat na napájení mezi ventilem EGR a vývodem č. 48 konektoru ECM č. 1 a přejděte na 12.

NE - Přejděte na 16.

11. | Vyměňte elektromagnetický ventil EGR.

12. | Zapojte zpět všechny konektory.

13. | Zapněte zapalování do polohy II.

14. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

15.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0490, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

16. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

17.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0490, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n