Odstraňování závad podle kódů DTC: P1236 (172-3) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P1236 (172-3)

DTC P1236: | Plnicí tlak je vyšší než předpokládaný

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče, a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4. | Pomocí HDS proveďte TURBOCHARGER BOOST TEST v MENU INSPECTION (PROHLÍDKA). Je výsledek v pořádku? ANO - Přejděte na 5. NE - Přejděte na 7.

5.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- Teplota chladicí kapaliny motoru vyšší než 80°C
- Otáčky motoru vyšší než 3 000 ot/min (min-1)
- Jeďte s vozidlem po dobu cca 10 minut

6.

Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P1236 v MENU DTC.

Je na obrazovce zobrazeno FAILED?

ANO - Přejděte na 7.

NE - Pokud je na obrazovce PASSED, jednalo se o náhodnou chybu a systém je v tuto chvíli v pořádku. Pokud se na obrazovce objeví zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 5 a znovu proveďte kontrolu.

7. | Vypněte zapalování.

8.

Zkontrolujte podtlakové vedení regulace přeplňování, zda není uvolněné nebo poškozené:

- Podtlaková pumpa a elektromagnetický ventil regulace plnicího tlaku turbodmychadla
- Elektromagnetický ventil regulace plnicího tlaku turbodmychadla a membrána regulace plnicího tlaku turbodmychadla

Je potrubí v pořádku?

ANO - Přejděte na 9.

NE - Opravte nebo vyměňte poškozené hadice a přejděte na 12.

9. | Od elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla (B) odpojte podtlakovou hadici (A) a k elektromagnetickému ventilu (B) připojte podtlakovou pumpu / tlakoměr.

10. | Zapněte zapalování (II) a dodávejte podtlak k hadici. Pracuje membrána regulace plnicího tlaku turbodmychadla? ANO - Vyměňte elektromagnetický ventil regulace plnicího tlaku turbodmychadla a přejděte na 12. NE - Přejděte na 11.

11. | Vyměňte sestavu turbodmychadla.

12. | Připojte zpět veškeré konektory a podtlakové hadice.

13. | Zapněte zapalování (II).

14. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

15. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče, a pak jej nechte běžet na volnoběh.

16.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- Teplota chladicí kapaliny motoru vyšší než 80°C
- Otáčky motoru vyšší než 3 000 ot/min (min-1)
- Jeďte s vozidlem po dobu cca 10 minut

17.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1236, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 18.

18. | Pomocí HDS sledujte, zda v MENU DTC u položky OBD STATUS není zobrazen kód DTC P1236. Je na obrazovce PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud obrazovka signalizuje FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu regulace plnicího tlaku turbodmychadla a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud se na obrazovce objeví zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 15, a znovu proveďte kontrolu.