## Odstraňování závad navigačního systému - Hlasové ovládání nefunguje / neodpovídá

### Hlasové ovládání nefunguje / nereaguje

Diagnostická zkouška: Hlasitost mikrofonu
POZNÁMKA:

- Než stanovíte, že závada hlasového ovládání je hardwarového charakteru, se ujistěte, že systém hlasového ovládání správně funguje.
  - Při zadávání hlasového příkazu se ujistěte, že se nacházíte na správné obrazovce. Například, příkaz ‘‘Find the nearest Itallan Restaurant'' (najít nejbližší italskou restauraci) funguje pouze na obrazovce mapy. (Seznam všech dostupných hlasových příkazů najdete v příručce navigačního systému).
  - Zavřete okna a střešní okno.
  - Nastavte rychlost ventilátoru na nízký chod (1 nebo 2).
  - Nastavte proud vzduchu z ventilačních otvorů tak, aby nefoukal na mikrofon umístěný na stropě. Zejména dejte pozor na nastavení ventilačního otvoru strany spolujezdce. Mikrofon zachytí šum, pokud bude ventilační otvor směřovat přímo na něj, čímž může způsobit nesprávnou funkčnost hlasové identifikace systému navigace a HFT.
  - Po stisknutí tlačítka VYTÁČENÍ počkejte a zadejte zřetelným, přirozeným hlasem příkaz.
    Nemůže-li systém identifikovat váš příkaz, mluvte hlasitěji.
  - Pokud mikrofon zachytí jiné hlasy než váš, systém správně nerozpozná váš příkaz.
  - Vyslovíte-li příkaz s plnou pusou nebo bude-li váš hlas znít příliš drsně, systém nemusí vašemu příkazu rozumět správně.

- Vždy zkontrolujte konektory, zda nemají špatné kontakty nebo uvolněné vývody.
- Zkontrolujte, zda není uvolněná střešní konzola mikrofonu, případně ji dotáhněte.
- Před odstraňováním závad se ujistěte, že máte kódy proti krádeži rádia a navigačního systému a zapište si frekvence tlačítek předvolby rádia zákazníka.
- Po dokončení odstraňování závad zadejte předvolby rádiových stanic.

1.

Přejděte do nabídky diagnostiky a pomocí zkoušky ‘‘Mic Level'' v nabídce Functional Setup (nastavení funkcí) zkontrolujte funkci tlačítek VYTÁČENÍ a UKONČENÍ.

Fungují tlačítka VYTÁČENÍ a UKONČENÍ?

ANO - Přejděte na 2.

NE - Zkontrolujte přerušení nebo zkrat na kostru u vývodu č. 10 n konektoru B (14P) navigační jednotky.

2.

Pomocí diagnostiky ‘‘Mic Level'' v nabídce Functional Setup (nastavení funkcí) zkontrolujte funkci mikrofonu.

Funguje mikrofon?

ANO - Zkontrolujte funkčnost systému hlasového ovládání (příručka navigačního systému).n

NE - Zkontrolujte, zda není uvolněné přední čtecí světlo (mikrofon). Pokud je v pořádku, zkontrolujte přerušení nebo zkrat na kostru u vývodů č. 6 a č. 14 konektoru B (14P) navigační jednotky.n