## Odstraňování poruch navigačního systému podle příznaků - Hlasové pokyny pro jízdu nejsou slyšet

### Hlasové pokyny pro jízdu nejsou slyšet

Diagnostická zkouška: Vedení navigačního vedení
POZNÁMKA:

- Vždy zkontrolujte konektory, zda nemají špatné kontakty nebo uvolněné vývody.
- Před odstraňováním závad si zapište předvolby rádiových stanic zákazníka.
- Po dokončení odstraňování závad zadejte předvolby rádiových stanic.

1. | Stiskněte tlačítko MENU displeje navigace.

2. | Zkontrolujte hlasitost a nastavení odposlechu navigačního systému na obrazovce nastavení. Jsou oba vypnuté (OFF)? ANO - Zapněte odposlech (ON) a zvolte úroveň hlasitosti.n NE - Přejděte na 3.

3. | Zkontrolujte funkci rádia. Je slyšet rádio? ANO - Přejděte na 4. NE - Proveďte postup odstraňování závad audiosystému.n

4. | Přejděte do režimu diagnostiky a ke kontrole rádia použijte diagnostiku ‘‘Navi System Link''. Je ikona ‘‘Radio'' červená? ANO - Proveďte postup odstraňování závad audiosystému.n NE - Přejděte na 5.

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte konektor B (14P) navigační jednotky a konektor B (20P) audiosystému.

7.

Jednotlivě zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kostrou a vývody č. 4, č. 5 a č. 12 konektoru B (14P) navigační jednotky.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat na kostru ve svazku mezi navigační jednotkou a audiosystémem. Vyměňte příslušný stíněný svazek.n

NE - Přejděte na 8.

8.

Jednotlivě zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 11 konektoru B (14P) navigační jednotky a vývody č. 4, č. 5 a č. 12.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat na kostru ve svazku mezi navigační jednotkou a audiosystémem. Vyměňte příslušný stíněný svazek.n

NE - Přejděte na 9.

9.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi následujícími vývody konektoru B (14P) navigační jednotky a konektoru B (20P) audiosystému.

14P: | 20P
č. 4 | č. 12
č. 5 | č. 11

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 10.

NE - Jedná se o přerušení v obvodu mezi navigační jednotkou a audiosystémem. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u audiosystému a navigační jednotky. Pokud zjistíte špatný kontakt nebo uvolněný vývod, vyměňte příslušný stíněný svazek.n

10.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 12 konektoru B (14P) navigační jednotky a vývodem č. 1 konektoru B (20P) audiosystému.

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 11.

NE - Jedná se o přerušení v obvodu mezi navigační jednotkou a audiojednotkou. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u audiosystému a navigační jednotky. Pokud zjistíte špatný kontakt nebo uvolněný vývod, vyměňte příslušný stíněný svazek.n

11. | Vyměňte audiojednotku za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Je systém v pořádku? ANO - Vyměňte audiojednotku.n NE - Vyměňte navigační jednotku. n