Rozebrání / sestavení elektromagnetu blokování zpátečky M/T (N22A)

## Rozebrání / sestavení elektromagnetu blokování zpátečky M/T

1. | Ujistěte se, zda máte kódy proti krádeži rádia a navigačního systému a poznamenejte si frekvence předvoleb rádia zákazníka.

2. | Od baterie nejprve odpojte záporný (-) a potom kladný (+) kabel. Vytáhněte baterii.

3. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

4. | Vymontujte podstavu baterie (A).

5. | Vymontujte držák podstavy baterie (B).

6. | Převodovka je zespodu podepřena zvedákem.

7. | Odmontujte upevňovací šroub (A), matice (B) a šroub (C) kostřicího kabelu převodovky.

8. | Vyšroubujte závrtné šrouby.

9. | Sundejte držák silentbloku převodovky (A).

10. | Odpojte konektor elektromagnetu blokování zpátečky.

11. | Odmontujte šrouby (A) a elektromagnet blokování zpátečky (B).

12. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.

13.

Z těsnicí plochy odstraňte nečistoty a olej. Na těsnicí plochu naneste tekuté těsnění (P/N 08C70-K0234M).
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynula příliš dlouhá doba (u P/N 08C70-K0234M více než 4 minuty a u ostatních více než 5 minut), neměli byste dané součásti instalovat. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.