Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1062 (95-13), P1064 (95-15) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1062 (95-13), P1064 (95-15)

DTC P1062: | Vysoké napětí v obvodu snímače tlaku vysokotlakého vedení pro přívod paliva po zapnutí zapalování

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zkontrolujte zpětné palivové vedení z hlediska špatného připojení nebo poškození. Je zpětné palivové vedení v pořádku? ANO - Přejděte na 2. NE - Vyměňte zpětné palivové vedení a přejděte na 12.

2. | Zapněte zapalování (II).

3. | Pomocí HDS vymažte DTC.

4. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče, a pak jej nechte běžet na volnoběh.

5. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

6. | Zapněte zapalování (II).

7. | Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC. Je signalizován kód DTC P1062 nebo P1064? ANO - Přejděte na 8. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

8. | Od válce č. 1 odpojte zpětnou palivovou trubici (A) a připojte ji na podtlakovou pumpu / tlakoměr.

9. | K trubici dodávejte podtlak. Udržuje ventil podtlak? ANO - Vyměňte zpětnou palivovou trubici a přejděte na 12. NE - Přejděte na 10.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Vyměňte vysokotlaké vedení pro přívod paliva.

12. | Zapněte zapalování (II).

13. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

14. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče, a pak jej nechte běžet na volnoběh.

15. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

16. | Zapněte zapalování (II).

17.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P1062 nebo P1064?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1062 nebo P1064, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE -

- DTC P1062: Přejděte na 18.
- DTC P1064: Postup odstraňování závad je dokončen.n

18. | Pomocí HDS sledujte, zda se u položky OBD STATUS nevyskytuje kód DTC P1062 v MENU DTC. Je na obrazovce PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud obrazovka signalizuje FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud obrazovka signalizuje NOT COMPLETED, přejděte na 14, a znovu proveďte kontrolu.