Složení vloženého hřídele (R18A)

## Složení vloženého hřídele

### Schematický pohled

Mechanická převodovka SPHM

Potřebné speciální nástroje
Narážecí přípravek ( 07749-0010000)

Nástavec, 52 x 55 mm ( 07746-0010400)
Nástavec, vnitřní průměr 35 mm ( 07746-0030400)
Narážecí přípravek pro olejové těsnění ( 07GAD-PH70201)
POZNÁMKA:

- Během tohoto postupu používejte dle potřeby schematický pohled.
- Vložený hřídel se nastavuje pouze u modelu s mechanickou převodovkou.

1. | Vyčistěte rozebrané součásti rozpouštědlem a osušte je stlačeným vzduchem. Rozpouštědlem nečistěte pryžové součásti.

2. | Pomocí speciálního nářadí a lisu vtlačte ložisko vloženého hřídele (A) do opěry ložiska (B).

3. | Usaďte vnitřní pojistný kroužek do drážky opěry ložiska.

4. | Pomocí speciálního přípravku a lisu vtlačte vložený hřídel (A) do ložiska hřídele (B).

5. | Usaďte vnější pojistný kroužek (A) do drážky vloženého hřídele (B).

6. | Pomocí speciálního nářadí a lisu namontujte vnější těsnění (A) do opěry ložiska (B).

7. | Namontujte stavěcí kroužek.