Montáž olejové vany motoru (L13A)

## Montáž olejové vany motoru

1. | Odstraňte staré tekuté těsnění z dosedacích ploch olejové vany, šroubů a otvorů pro šrouby.

2. | Očistěte a osušte dosedací plochy olejové vany.

3. | Na olejovou vanu namontujte nové těsnění olejové vany.

4.

Naneste tekuté těsnění, č. dílu 08C70-K0334M nebo 08C70- X0331S, na dosedací plochu olejové vany na bloku motoru a na vnitřní závity otvorů pro šrouby.
POZNÁMKA:

- Na přerušovanou čáru (A) naneste souvislou "housenku" tekutého těsnění o šířce 1,5 mm.
- Do šrafované oblasti (B) naneste souvislou "housenku" tekutého těsnění o šířce 5,0 mm.
- Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo 5 minut či více, díly nesestavujte. Odstraňte toto staré tekuté těsnění a naneste nové.

5. | Namontujte olejovou vanu (A) se spojovacím kolíkem (B) a novým O-kroužkem (C).

6.

Utáhněte šrouby ve dvou nebo třech krocích.

Předepsaný utahovací moment
(1): | 24 N·m (2,4 kgf·m)
(2)-(13): | 12 N·m (1,2 kgf·m)

POZNÁMKA:

- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži olejové vany motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.

7. | Na každé straně řemenice klikového hřídele a setrvačníku setřete nadbytečnou vazelínu.

8. | Namontujte kryt spojky (A) a utáhněte dva šrouby pro upevnění převodovky.

9. | Namontujte trubici měrky oleje (A) s novým O-kroužkem (B) a poté měrku oleje.

10. | Připojte konektor snímače hladiny oleje (A) a poté namontujte kryty tohoto snímače (B).

11. | Namontujte šroub (C) pro upevnění držáku svazku.

12. | Namontujte kryt olejové vany (A) a spodní kryt motoru (B).

13. | Pokud je motor stále ve voze, proveďte následující kroky.

14. | Namontujte spodní torzní tyč.

15. | Nasaďte spodní kryt motoru.

16. | Namontujte kompresor klimatizace a připojte konektor spojky kompresoru klimatizace (model s klimatizací).

17. | Nasaďte hnací řemen a nastavte jej (model s klimatizací).

18. | Doplňte motorový olej.