Výměna skříně filtru motorového oleje (N22A)

## Výměna skříně filtru motorového oleje

1. | Odmontujte kryt motoru.

2. | Sundejte hnací řemen.

3. | Demontujte alternátor.

4. | Odmontujte kompresor klimatizace. Neodpojujte trubku klimatizace od kompresoru.

5. | Odmontujte skříň termostatu.

6. | Odmontujte sestavu skříně olejového filtru (A).

7. | Odmontujte olejový filtr, chladič motorového oleje, automatický napínač hnacího řemenu, a vodní čerpadlo, a vyměňte pouzdro olejového filtru.

8. | Skříň olejového filtru sestavte v opačném sledu operací demontáže; poté ji namontujte na místo s novými O-kroužky (B).

9. | Namontujte skříň termostatu.

10. | Namontujte kompresor klimatizace.

11. | Namontujte alternátor.

12. | Nasaďte hnací řemen.

13. | Namontujte kryt motoru.