Odstraňování poruch podle kódů DTC: U0122 (L13A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: U0122

DTC U0122: | Nesprávná funkce F-CAN (VSA-ECM)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC U0122?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu přístrojů (otáčk.), modulátoru-řídicí jednotky VSA a modulu ECM.n

4. | Pomocí HDS zkontrolujte kódy DTC v DTC MENU. Je signalizován kód VSA DTC 86? ANO - Přejděte na 5. NE - Přejděte na 8.

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 46P konektor modulátoru-řídicí jednotky VSA.

7.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 38 a 39 46P konektoru modulátoru - řídicí jednotky VSA.

Je obvod uzavřený?

ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA za dobrou, přejděte na 15 a znovu proveďte kontrolu. Pokud není signalizován kód DTC U0122, vyměňte původní modulátor-řídicí jednotku VSA a přejděte na 15.

NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicí jednotkou VSA (č. 39 (č. 38)*) a modulem ECM ( A36 (A37)*) a přejděte na 15.
*: Vedení CANL

8. | Zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA. Jsou spoje v pořádku? ANO - Přejděte na 9. NE - Opravte špatná připojení a přejděte na 15.

9. | Vypněte zapalování.

10. | Odpojte 46P konektor modulátoru-řídicí jednotky VSA.

11. | Zapněte zapalování do polohy II.

12. | Změřte napětí mezi vývodem č. 40 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 13. NE - Zkontrolujte pojistku č. 4 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Pokud je pojistka v pořádku, opravte přerušené vedení mezi pojistkou č. 4 (7,5 A) a modulátorem-řídicí jednotkou VSA a přejděte na 15.

13. | Vypněte zapalování.

14.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 43 46 P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA za dobrou, přejděte na 15 a znovu proveďte kontrolu. Pokud není signalizován kód DTC U0122, vyměňte původní modulátor-řídicí jednotku VSA a přejděte na 15.

NE - Opravte přerušené vedení mezi modulátorem - řídicí jednotkou VSA a kostrou (G202) a přejděte na 15.

15. | Zapojte znovu 46P konektor modulátoru-řídicí jednotky VSA.

16. | Zapněte zapalování do polohy II.

17. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

18. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

19.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC U0122, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu přístrojů (tach), modulátoru-řídicí jednotky VSA a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n