## Vnější panel bočního prahu - demontáž

- Odřízněte a páčením uvolněte vnější panel bočního prahu a vyměňte vnější přepážku středního sloupku sloupku.
- Pokud je poškozený střední sloupek, odřízněte vnější panel.

- Zkontrolujte umístění a nepoškozenost výztuhy prahu a výztuhy středního sloupku.
- V případě potřeby sundejte dolní část výztuhy středního sloupku a výztuhu bočního prahu a vyměňte je.
- Při demontáži spodní část výztuhy středního sloupku vyměňte vnitřní přepážku středního sloupku.