Montáž víka hlavy válců (R18A)

## Montáž víka hlavy válců

1. | Důkladně očistěte těsnění víka hlavy válců a drážku.

2. | Namontujte těsnění víka hlavy válců (A) do drážky víka (B).

3. | Zkontrolujte, zda jsou dosedací plochy čisté a suché.

4.

Na dosedací plochy olejového čerpadla naneste tekuté těsnění, č. dílu P/N 08C70-K0234M, 08C70- K0334M nebo 08C70-X0331S.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

5.

Nasaďte víko hlavy válců a utáhněte šrouby ve dvou nebo třech krocích. V konečném kroku utáhněte všechny šrouby v uvedeném pořadí momentem 9,8 N·m (1,0 kgf·m).
POZNÁMKA:

- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži víka hlavy motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.

6. | Namontujte měrku oleje (A) a odvětrávací hadici (B).

7. | Od alternátoru odpojte konektor (A) a BLK vodič (B) alternátoru.

8. | Připojte konektor spojky kompresoru (C) a nasaďte objímku svazku (D).

9. | Namontujte přední držák svazku (A) do držáku a utáhněte čtyři šrouby (B) pro upevnění držáků svazku.

10. | Připojte čtyři konektory zapalovacích cívek.

11. | Namontujte kryt motoru.

12. | Namontujte kryt zapalovací cívky.