## (První) Výměna čidla bočního nárazu

POZNÁMKA: Před prováděním opravy nebo servisu si pročtěte postup výměny sedadla.

## Demontáž

1. | Před započetím práce odpojte záporný kabel od baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

2. | Odpojte 2P konektor příslušného bočního airbagu.

3. | Odmontujte sestavu sedadla.

4. | Odmontujte vnitřní obložení prahu předních dveří.

5. | Sundejte dolní obložení středního sloupku.

6. | Odpojte 4P konektor kabelového svazku podlahy od snímače bočních nárazů (prvního).

7. | Pomocí hvězdicového šroubováku vyšroubujte šroub T30 (A) a odmontujte snímač bočních nárazů (první) (B).

## Montáž

1. | Namontujte nový snímač bočních nárazů (první) s novým hvězdicovým šroubem T30 (A) a připojte 4P konektor kabelového svazku podlahy (B) ke snímači bočních nárazů (prvnímu).

2. | Připojte kabel zpět k zápornému pólu baterie.

3. | Po montáži snímače bočních nárazů (první) zkontrolujte, zda systém správně funguje: Zapněte zapalování (II); kontrolka SRS se musí rozsvítit na cca 6 sekund a potom zhasnout.

4. | Namontujte zpět všechny odmontované součásti.