## Odstraňování závad audiosystému podle příznaků - hlavním vypínačem nelze přístroj zapnout (na displeji se nic nezobrazí, nejde zvuk)

### Hlavním vypínačem nelze přístroj zapnout (na displeji se nic nezobrazí a nejde zvuk)

1. | Při zapnutém zapalování v poloze zapněte hlavní vypínač a zkontrolujte, zda se zapne audiojednotka. Funguje displej audiosystému a je slyšet zvuk? ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n NE - Přejděte na 2.

2. | Vypněte zapalování.

3. | Zkontrolujte pojistku č. 16 (15 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou a pojistku č. 35 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Jsou pojistky v pořádku? ANO - Přejděte na 4. NE - Vyměňte pojistku a znovu proveďte kontrolu.n

4. | Demontujte audiosystém. Zkontrolujte správné připojení audiojednotky. Je připojený správně? ANO - Přejděte na 5. NE - Připojte konektor zpět a znovu proveďte kontrolu funkce.n

5. | Odpojte konektor A (17P) audiojednotky.

6. | Zapněte zapalování (II).

7.

Změřte napětí mezi vývody č. 14 a č. 17 konektoru A (17P) audiosystému a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Přejděte na 8.

NE - Opravte přerušený vodič (vodiče) mezi pojistkou č. 16 (15 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou a pojistkou č. 35 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou a audiosystémem.n

8. | Změřte napětí mezi vývodem č. 9 konektoru A (17P) audiosystému a kostrou. Je hodnota menší než 0,1 V? ANO - Vyměňte audiojednotku.n NE - Opravte zkrat na napájení ve vedení mezi vývodem č. 9 konektoru A (17P) audiosystému a kostrou (G504).n