Zkouška / výměna startovacího spínače (L13A)

## Zkouška / výměna startovacího spínače

1. | Sundejte spodní kryt na straně řidiče.

2. | Odpojte 5P konektor (A) a odmontujte spínač startování (B).

3.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a č. 2 spínače startování. Obvod musí být uzavřený při sepnutém spínači.

- Pokud je obvod uzavřen, přejděte na 4.
- Pokud obvod není uzavřený, vyměňte spínač startování motoru.

4.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 4 a č. 5 spínače startování. Obvod musí být uzavřený pouze jednosměrně.

- Pokud je obvod uzavřený pouze jednosměrně, přejděte na 5.
- Pokud obvod není uzavřený nebo je uzavřený obousměrně, vyměňte spínač startování motoru.

5. | Spínač startování motoru namontujte zpět v opačném sledu operací demontáže.