Konstrukční údaje (N22A)

## Konstrukční údaje

Položka | Měření | Vymezení | Specifikace
--- | --- | --- | ---
ROZMĚRY | Celková délka |  | 4 248 mm
Celková šířka |  | 1 765 mm
Celková výška |  | 1 460 mm
Rozvor náprav |  | 2 635 mm
Rozchod kol | Přední | 1 504 mm
Zadní | 1 510 mm
Počet míst k sezení |  | Pět (5)
HMOTNOST | Pohotovostní hmotnost |  | 1.364-1 440 kg
Max. povolená hmotnost |  | 1 890 kg
MOTOR | Typ |  | Vodou chlazený, přeplňovaný, čtyřdobý dieselový motor DOHC s mezichladičem
Uspořádání válců |  | Řadový 4válec, uložený napříč
Vrtání a zdvih |  | 85,0 x 97,1 mm
Zdvihový objem |  | 2 204 cm3
Kompresní poměr |  | 16,7
Ventilový rozvod |  | Řetězem poháněný, DOHC se 4 ventily na každý válec
Systém mazání |  | Nucený oběh s olejovou vanou, s trochoidním čerpadlem
Výtlačný objem olejového čerpadla | Při 4 000 ot/min (min-1) | 52,2 l/min
Výtlačný objem vodního čerpadla | Při 6 000 ot/min (min-1) | 215 l/min
Určené palivo |  | EC REF. Palivo
STARTÉR | Typ |  | Redukce
Normální výkon |  | 2,0 kW
Jmenovité napětí |  | 12 V
za hodinu |  | 30 sekund
Směr otáčení |  | Ve směru hodinových ručiček z pohledu od konce pastorku
SPOJKA | Typ spojky |  | Jednokotoučová, suchá, s talířovou pružinou
Velikost třecí plochy spojky |  | 264 cm2
MECHANICKÁ PŘEVODOVKA | Typ |  | Synchronizovaná, s 6 převodovými stupni vpřed a jedním vzad
Primární redukce |  | Přímá 1:1
Převodový poměr | RS1 | 3,933
RS2 | 2,037
RS3 | 1,250
RS4 | 0,929
RS5 | 0,778
RS6 | 0,653
Zpátečka | 4,008
Výstupní redukce | Typ | Jednoduchý převod se šikmým ozubením
Převodový poměr | 3,550

Položka | Měření | Vymezení | Specifikace
--- | --- | --- | ---
ŘÍZENÍ | Typ |  | Hřebenové s pastorkem, s elektrickým posilovačem
Celkový poměr | 205/55R16 91V | 12,03
225/45R17 91Y | 12,13
Otočení od dorazu k dorazu | 205/55R16 91V | 2,37
225/45R17 91Y | 2,29
Průměr volantu |  | 360 mm
ZAVĚŠENÍ KOL | Typ | Přední | Vzpěra McPherson, vinutá pružina, stabilizátor
Zadní | Torzní nosník, vinutá pružina
Tlumič nárazů | Přední | Teleskopický, hydraulický, plněný plynným dusíkem
Zadní | Teleskopický, hydraulický, plněný plynným dusíkem
PNEUMATIKY | Rozměry |  | Viz informační štítek na sloupku dveří
BRZDY | Typ provozní brzdy | Přední | S posilovačem, samočinným seřizováním, vzduchem chlazenými kotouči
Zadní | S posilovačem, samočinně seřizovanými pevnými kotouči
Typ parkovací brzdy |  | Mechanická brzda zadních kol
Třecí plochy destiček | Přední | 48,6 cm2 x 2
Zadní | 25,1 cm2 x 2
KLIMATIZACE | Kompresor | Typ | Scroll
Kapacita | 75 ml/ot
Maximální otáčky | 10 000 ot/min (min-1)
Množství maziva | 85 ml
Typ maziva | SANDEN SP-10
Kondenzátor | Typ | Vlnitá lamela
Výparník | Typ | Vlnitá lamela
Ventilátor | Typ | Ventilátor Sirocco
Typ motoru | 210 W, 12 V
Regulace otáček | Plynule měnitelné
Maximální kapacita | 485 m3/h
Regulace teploty |  | Typ směšování vzduchu
Spojka kompresoru | Typ | Suchá, jednokotoučová, pohon klínovým řemenem
Spotřeba elektrické energie při 20 °C | Maximálně 42 W při 12 V
Chladivo | Typ | HFC-134a (R-134a)
Kapacita | 440-490 g -

Položka | Měření | Vymezení | Specifikace
--- | --- | --- | ---
PARAMETRY ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ | Baterie |  | 12 V-74 Ah / 20 hodin
Startér |  | 12 V-2,0 kW
Pojistky | Skříňka pojistek a relé pod kapotou | 100 A, 70 A, 50 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
Skříňka pojistek a relé pod přístrojovou deskou | 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
Žárovky | Dálková světla | 12 V-55 W
Tlumená světla | 12 V-55 W
12 V-35 W (HID)
Přední mlhová světla | 12 V-55 W
Přední směrová světla | 12 V-21 W
Přední obrysová světla | 12 V-5 W
Boční směrová světla | 12 V-5 W
Zadní směrová světla | 12 V-21 W
Brzdová/koncová světla | 12 V-21/5 W
Koncová světla | 12 V-5 W
Třetí brzdové světlo | LED
Světla zpátečky | 12 V-18 W
Osvětlení SPZ | 12 V-5 W
Přední mlhová světla | 21-55 W
Zadní mlhové světlo | 12 V-21 W
Stropní světlo | 12 V-8 W
Světlo zavazadlového prostoru | 12 V-5 W
Čtecí lampičky | 12 V-5 W
Osvětlení přístrojů | LED
Kontrolky | LED