Demontáž vloženého hřídele (N22A)

## Demontáž vloženého hřídele

1. | Vypusťte kapalinu převodovky. Namontujte zpět vypouštěcí zátku s novou podložkou.

2. | Odmontujte pravý hnací hřídel.

3. | Odmontujte držák měniče.

4. | Sundejte kryt topení (A).

5. | Odmontujte přírubový šroub (A) a dva spojovací šrouby (B).

6. | Odmontujte vložený hřídel (A) od diferenciálu. Držte vložený hřídel ve vodorovné poloze až do jeho úplného vysunutí z diferenciálu, aby se zabránilo poškození olejového těsnění diferenciálu.