## Demontáž / montáž přístrojového panelu

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku a okolní součásti.
- Aby nedošlo k poškození, nepoužívejte na povrchu panelu páčení.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

1. | Odmontujte spodní přístrojový panel.

2. | Vyšroubujte šrouby (A) a uvolněte spony (B) podél okraje panelu přístrojů (C).

3. | Lehce odtáhněte panel přístrojů (A), odpojte konektor (B) jednotky regulace prostředí, konektor (C) spínače VSA OFF, konektor (D) spínače regulátoru světlometů a spínač (E) startování motoru.

4.

Panel přístrojů namontujte v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Vyměňte všechny poškozené příchytky.
- Dbejte, aby byly konektory správně připojené.
- Bezpečně připněte klipy.