## Nastavení skla dveří

POZNÁMKA: Zkontrolujte těsnění a vedení skla z hlediska poškození nebo opotřebení a dle potřeby je vyměňte.

1. | Zaparkujte vozidlo na pevné a vodorovné ploše.

2.

Odmontujte následující součásti:

- Dveřní panel:
  - Přední dveře
  - Zadní dveře
- Plastový kryt:
  - Přední dveře
  - Zadní dveře

3. | Opatrně pohybujte sklem (A) až do okamžiku, kdy uvidíte upevňovací šrouby skla (B), a potom je povolte. Přední Zadní

4. | Přitlačte sklo na vedení skla (C) a potom utáhněte upevňovací šrouby skla.

5. | Zkontrolujte, zda se sklo pohybuje plynule.

6. | Okno zcela zavřete a zkontrolujte, zda se nevyskytují mezery. Rovněž zkontrolujte, zda se sklo (A) dotýká vedení skla (B) rovnoměrně.

7.

Proveďte kontrolu těsnosti na vodu. Dle obrázku nastříkejte vodu na střechu a na těsnicí plochy, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Použijte hadici o průměru 12 mm (A).
- Nastavte vodní tlak dle obrázku (B).
- Nepoužívejte trysku.
- Držte hadici ve vzdálenosti cca 300 mm od dveří (C).

8.

Nasaďte plastový kryt a namontujte dveřní panel:

- Přední dveře
- Zadní dveře