## Demontáž a montáž obložení interiéru - přední sloupek

## Obložení předního sloupku

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.

POZNÁMKA:

- Dodržujte přesný postup při montáži obložení předního sloupku. Nesprávná montáž by mohla způsobit neúmyslnou aktivaci bočního hlavového airbagu a případné zranění.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali obložení a panely.
- Horní příchytka v obložení předního sloupku (A) se skládá z průchodky (B) a kolíku (C). Průchodka s kolíkem je připevněna k plechu karoserie (D). Výčnělky (E) na kolíku se při demontáži poškodí, a proto musí být příchytka při další montáži obložení vyměněna za novou.

1. | Dle potřeby odstraňte vnitřní těsnění předních dveří z předního sloupku.

2.

Rukou naražte příchytku do obložení předního sloupku (A). Příchytka je pod bodem (B), kde je na okraji obložení trojúhelníková značka (C). Naražením spony dojde ke zlomení výčnělků (D) na kolíku (E) a k jejímu zamáčknutí do průchodky (F) a proti karosérii (G). Průchodka se zúží.
POZNÁMKA: Při další montáži obložení předního sloupku je třeba vyměnit příchytku za novou.

3. | Rukou odtáhněte horní část obložení předního sloupku (A)a uvolněte příchytku (B) od karoserie (C).

4. | Rukou odtáhněte obložení (A) předního sloupku a uvolněte spony. Odtáhněte obložení směrem nahoru od přístrojové desky (B) a sundejte jej.

5. | Pokud došlo k aktivaci hlavového airbagu, vyměňte obložení předního sloupku a všechny spony obložení za nové.

6.

Nedošlo-li k aktivaci bočního hlavového airbagu, odpojte horní sponu (A) od demontovaného obložení předního sloupku (B). Poté zkontrolujte obložení:

- Chcete-li zabránit nežádoucí aktivaci bočního hlavového airbagu a případnému zranění, zkontrolujte obložení předního sloupku a vyměňte je v případě, že u nich došlo k následujícímu poškození:
  - Praskliny, poškození nebo vytlačená místa na obložení předního sloupku.
  - Praskliny nebo vytlačená místa na povrchu příchytky (C, D).
- Je-li poškozena dolní příchytka (E), vyměňte ji.
- Vyměňte horní sponu za novou.

7. | Před montáží obložení předního sloupku (A) opatrně odpojte horní příchytku (B).

8. | Zkontrolujte přesah mezi obložením stropu a obložením předního sloupku a dle potřeby jej nastavte.

9. | Opatrně nasaďte horní sponu (A) k obložení předního sloupku (B). Přesvědčte se, zda se průchodka (C) nachází nejblíže horní části kolíku (D) tak, jak znázorňuje obrázek.

10.

Namontujte obložení předního sloupku (A).

-1 | Zasuňte spodní část obložení do přístrojové desky (B).

-2

Umístěte obložení na přední sloupek (C), zasuňte jeho horní (D) a dolní (E) sponu do otvorů (F) v předním sloupku a lehce zatlačte obložení na své místo.
POZNÁMKA:

- Přesvědčte se, zda není boční hlavový airbag pod příchytkami a žebry přehnutý.
- Zatlačte lehce na horní příchytku. Zatlačíte-li příliš silně, dojde k poškození příchytky a příchytka nebude správně držet obložení.

11. | Nasaďte obložení předních dveří.