## Demontáž / montáž zadního nárazníku

POZNÁMKA:

- Při demontáži i montáži předního nárazníku pracujte s pomocníkem.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přední nárazník a karosérii.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Odmontujte víčka (A). Odmontujte šrouby (B) a spony (C) upevňující zadní nárazník (D).

2. | Z obou stran odmontujte šrouby (A) a spony (B).

3. | Lehce odtáhněte zadní okraj chrániče podběhu kola (A) a uvolněte háčky (B).

4.

Začněte od spodní části a postupujte směrem ke středu podběhu kola, páčením uvolněte část chrániče podběhu se sponami a vhodným nástrojem odpojte spony (C, D).
POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste při demontáži spony nepoškrábali lak v okolí otvoru spony na zadním vnějším panelu. Pokud je lak poškrábaný, opravte jej barvou na drobné opravy laku.

5. | Opakujte postup 3až po krok 4 na druhé straně zadního nárazníku a uvolněte druhý chránič podběhu zadního kola od zadního nárazníku.

6. | Na obou stranách mezi chrániče podběhu kola (B) a karosérii vložte dílenské utěrky (A). Odmontujte šrouby (C) a příchytky (D) upevňující přední nárazník (E) na obou stranách.

7. | Přitáhněte zadní nárazník (A) k podběhu kola, aby se uvolnil z háčků (B) na bočních vymezovacích podložkách (C).

8. | Za asistence pomocníka odtáhněte podběh kola od vymezovací podložky (A).

9. | Za asistence pomocníka přitáhněte zadní nárazník (A) k hornímu držáku (C), abyste sundali nárazník z háčků (B).

10.

Nárazník namontujte v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby zadní nárazník na obou stranách pevně zapadal do háčků (obou bočních držáků a vymezovacích podložek).
- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Pevně zatlačte spony a háčky do své polohy.