Výměna posilovače brzd (L13A/R18A: LHD)

## Výměna posilovače brzd

## Typ LHD:

1. | Odmontujte hlavní válec.

2. | Odmontujte držák kabelového svazku motoru (A).

3. | Odpojte podtlakovou hadici (A) od posilovače brzd (B).

4. | Odmontujte příchytku (A) a čep (B).

5. | Vyšroubujte upevňovací matice posilovače brzd (C).

6.

Posuňte posilovač brzd (A) dopředu.

- Dejte pozor, abyste při rozebírání nepoškodili povrch posilovače a závity závrtných šroubů posilovače.
- Dejte pozor, abyste neohnuli brzdová vedení nebo jiné hadice nebo potrubí.

7. | Otáčejte posilovačem brzd a vytáhněte jej z motorového prostoru.

8.

Posilovač brzd namontujte v opačném sledu operací demontáže; přitom dodržujte tyto pokyny:

- Vždy použijte nový jisticí čep.
- Namontujte posilovač brzd a potom hlavní válec.
- Po montáži hlavního válce zkontrolujte výšku a vůli brzdového pedálu a dle potřeby je nastavte.
- Odvzdušněte brzdový systém.