## Výměna motoru pro řízení recirkulace

1. | Odmontujte odkládací schránku.

2. | Odmontujte vývod topení na straně spolujezdce (A).

3. | Od motoru pro řízení recirkulace (B) odpojte 3P konektor (A). Uvolněte samořezné šrouby a motor pro řízení recirkulace z jednotky sání.

4. | Motor namontujte zpět v opačném sledu úkonů demontáže. Dbejte, aby byl čep na motoru správně propojený s táhlem. Po montáži zkontrolujte, zda motor běží plynule.