Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2016 (178-3) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2016 (178-3)

DTC P2016: | Nízké napětí v obvodu snímače polohy ventilu IMRC

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku pro snímač polohy ventilu IMRC VALVE POSITION SENSOR.

Je signalizováno cca 0,097 V nebo méně?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače polohy ventilu IMRC a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 3P konektor snímače polohy ventilu IMRC.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku pro snímač polohy ventilu IMRC VALVE POSITION SENSOR. Je signalizováno cca 0,097 V nebo méně? ANO - Přejděte na 12. NE - Přejděte na 7.

7. | Změřte napětí mezi vývody č. 1 a č. 3 3P konektoru snímače polohy ventilu IMRC. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 15. NE - Přejděte na 8.

8. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

9. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

10. | Propojkou spojte vývod č. 1 3P konektoru snímače polohy ventilu IMRC s kostrou.

11. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 3 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 22. NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem polohy ventilu IMRC a vývodem č. 3 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 17.

12. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

13. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

14.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 3P konektoru snímače polohy ventilu IMRC a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat vedení mezi snímačem polohy ventilu IMRC a vývodem č. 16 konektoru ECM č. 1 a přejděte na 17.

NE - Přejděte na 22.

15. | Vypněte zapalování.

16. | Vyměňte ventil IMRC.

17. | Zapojte znovu všechny konektory.

18. | Zapněte zapalování do polohy II.

19. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

20. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče, a pak jej nechte běžet na volnoběh.

21.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2016, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače polohy ventilu IMRC a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

22. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

23. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 2000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče, a pak jej nechte běžet na volnoběh.

24.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2016, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače polohy ventilu IMRC a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad bylo dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n