Nastavení pedálu spojky, spínače polohy pedálu spojky a spínače vzájemného blokování spojky (N22A)

## Nastavení pedálu spojky, spínače polohy pedálu spojky a spínače vzájemného blokování spojky

POZNÁMKA:

- Proveďte zkoušku polohového spínače pedálu spojky.
- Před seřizováním pedálu spojky odstraňte rohož podlahy na straně řidiče.
- Spojka se seřizuje sama a vyrovnává tak opotřebení.
- V případě, že mezi pístem hlavního válce a tlačnou tyčí není žádná vůle. Vysouvací ložisko je přidržováno na talířové pružině, což může mít za následek prokluzování spojky nebo jiné problémy spojky.

1. | Povolte pojistnou matici polohového spínače pedálu spojky (A) a otáčejte polohovým spínačem pedálu spojky (B) zpět až do té doby, kdy se přestane dotýkat pedálu spojky (C).

2.

Povolte pojistnou matici tlačné tyče spojky (D) a otáčejte tlačnou tyčí (E) směrem dovnitř nebo ven, abyste na pedálu spojky dosáhli předepsané výšky (F), zdvihu (G), vůle (H) a vypínací výšky (I).

Zdvih pedálu spojky: | 135-145 mm
Vůle pedálu spojky: | 11-19 mm
Výška pedálu spojky:
Model LHD: | 162 mm
Model RHD: | 162 mm
Vypínací výška pedálu spojky:
Model LHD: | 67 mm
Model RHD: | 67 mm

3. | Utáhněte pojistnou matici tlačné tyče spojky.

4. | Při uvolněném pedálu spojky otáčejte polohovým spínačem pedálu spojky dovnitř, dokud se nedotkne pedálu spojky.

5. | Otočte polohovým spínačem pedálu spojky směrem dovnitř o další 3/4 až 1 celou otáčku.

6. | Utáhněte pojistnou matici polohového spínače pedálu spojky.

7. | Sešlápněte pedál spojky k podlaze.

8.

Nastavte spínač vzájemného blokování spojky (K) tak, aby byl spínač ZAPNUTÝ / VYPNUTÝ při výšce pro ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ polohového spínače pedálu spojky (L).

Výška pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ polohového spínače pedálu spojky:
Model LHD: | 79 mm
Model RHD: | 79 mm

9. | Utáhněte pojistnou matici polohového spínače pedálu spojky (J).