## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1001

DTC B1001: | Chyba CPU jednotky MICU

1. | Pomocí přístroje HDS vymate kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1001? ANO - Vadná jednotka MICU; vyměňte skříňku pojistek a relé pod přístrojovou deskou.n NE - Náhodná závada, jednotka MICU je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo patné kontakty. Pokud jsou kontakty v pořádku, zkontrolujte stav baterie a systém dobíjení.n