Demontá řetězového kola vačkového hřídele (L13A)

## Demontá řetězového kola vačkového hřídele

POZNÁMKA: Udrujte rozvodový řetěz z dosahu magnetického pole.

1. | Odmontujte víko hlavy válců.

2. | Udělejte referenční značku (A) přes řetězové kolo vačkového hřídele a rozvodový řetěz.

3. | Skrz zpětný olejový otvor v hlavě válců naneste motorový olej na kluznou plochu posuvného prvku napínače rozvodového řetězu.

4. | Odmontujte zátku hlavy válců.

5. | Podrte řemenici klikového hřídele a nasaďte nástrčný klíč (A) na roub řetězového kola vačkového hřídele.

6.

Vyroubujte roub pro údrbu (B) a za účelem stlačení napínače rozvodového řetězu otáčejte vačkovým hřídelem ve směru hodinových ručiček; potom naroubujte roub 6 x 1,0 mm (C) do otvoru pro roub (D) na bloku motoru skrz servisní otvor a napínač rozvodového řetězu (E).
POZNÁMKA:

- Při otáčení vačkovým hřídelem nesmí moment přesáhnout 44 N·m (4,5 kgf·m).
- Neotáčejte vačkovým hřídelem proti směru hodinových ručiček.

7. | Stranovým klíčem podrte vačkový hřídel a odmontujte řetězové kolo vačkového hřídele. POZNÁMKA: Přichyte rozvodový řetěz kusem drátu.