Maziva a kapaliny (L13A/R18A)

## Maziva a kapaliny

Použitý motorový olej může způsobit rakovinu kůže, pokud je opakovaně po delší dobu ve styku s pokožkou. Ačkoliv je to nepravděpodobné, nejste-li s použitým olejem v každodenním styku, doporučujeme, abyste si po práci s použitým olejem co nejdříve umyli ruce vodou a mýdlem.

Podrobné informace o mazacích místech a o typech používaných maziv naleznete v ilustrovaném rejstříku a v různých pracovních postupech (např. sestavení a rozebírání, výměna, celková oprava, montáž, atd.) obsažených v jednotlivých částech.

Mazací body | Mazivo
--- | ---
A | Motor (u evropských modelů) | Používejte originální olej Honda ACEA A1/B1 nebo ACEA A3/B3 Viskozita podle SAE/ACEA: Viz přehled.
Motor (mimo evropské modely) | Používejte olej API třídy SL nebo vyšší s viskozitou podle SAE: Viz přehled.
B | Mechanická převodovka | Kapalina Honda pro mechanickou převodovku (MTF) Vždy používejte kapalinu Honda MTF*1. Použití motorového oleje může mít za následek větší odpor řazení, neboť tento olej neobsahuje správné přísady.
C | Brzdový systém (včetně vedení ABS/VSA) | Originální brzdová kapalina Honda DOT 3 nebo DOT 4 *2 Doporučujeme originální brzdovou kapalinu Honda. Použití jiné brzdové kapaliny než Honda může vést ke korozi a snížení životnosti systému.
D | Vedení spojky | Originální brzdová kapalina Honda DOT 3 nebo DOT 4 *2

E
F
G
H
I
J
K
L

Vysouvací vidlice
Vývody baterie
Vidlicové táhlo posilovače brzd
Vidlicové táhlo hlavního válce spojky
Řadicí páka
Dvířka plnicího otvoru nádrže
Závěsy kapoty a západka kapoty
Závěsy a západka dveří zavazadlového prostoru

Univerzální vazelína

M N | Těsnění pístů brzdových třmenůKonce lanka řazení | Silikonová vazelína
O | Manžety pístů brzdových třmenů, čepy a manžety pístů | Vazelína na pryž
P | Kompresor klimatizace | Kompresorový olej: SANDEN SP-10 (P/N 38897-P13-003, 38898-P13-003 nebo 38899-P13-A01) Chladicí kapalina HFC-134a (R-134a)

*1: | Pokud není k dispozici originální převodová kapalina Honda MTF, můžete jako dočasnou náhradu použít motorový olej třídy API SL nebo vyšší, s viskozitou SAE 1 10W-30 nebo 10W-40.
*2: | Doporučujeme originální brzdovou kapalinu Honda. Použití jiné brzdové kapaliny než Honda může vést ke korozi a snížení životnosti systému.

POZNÁMKA: Na obrázku je typ RHD; typ LHD je symetrický.