Maziva a kapaliny (N22A)

## Maziva a kapaliny

Použitý motorový olej může způsobit rakovinu kůže, pokud je opakovaně po delší dobu ve styku s pokožkou. Ačkoliv je to nepravděpodobné nejste-li s použitým olejem v každodenním styku, doporučujeme, abyste si po práci s použitým olejem co nejdříve umyli ruce vodou a mýdlem.

Podrobné informace o mazacích místech a o typech používaných maziv naleznete v ilustrovaném rejstříku a v různých pracovních postupech (např. sestavení a rozebírání, výměna, celková oprava, montáž, atd.) obsažených v jednotlivých částech.

Mazací body | Mazivo
--- | ---
A | Motor | Doporučujeme používat originální motorové oleje Honda, zejména synteticý olej 0W-30 ACEA A1/B1 nebo synteticý olej ACEA A3/B3. Viskozita podle ACEA: Viz přehled.
B | Mechanická převodovka | Kapalina Honda pro mechanickou převodovku (MTF) Vždy používejte originální kapalinu Honda MTF*. Použití motorového oleje může mít za následek větší odpor řazení, neboť tento olej neobsahuje správné přísady.
C | Brzdový systém (včetně vedení VSA) | Brzdová kapalina DOT 3 nebo DOT 4 Doporučujeme originální brzdovou kapalinu Honda. Použití jiné brzdové kapaliny než Honda může vést ke korozi a snížení životnosti systému.
D | Vedení spojky | Brzdová kapalina DOT 3 nebo DOT 4 Doporučujeme používat originální brzdovou kaplainu Honda.

E
F
G
H
I
J
K
L

Vysouvací vidlice
Vývody baterie
Vidlicové táhlo posilovače brzd
Vidlicové táhlo hlavního válce spojky
Řadicí páka
Dvířka plnicího otvoru nádrže
Závěsy kapoty a západka kapoty
Závěsy a západka dveří zavazadlového prostoru

Univerzální vazelína

M | Těsnění pístů brzdových třmenů | Vazelína na pryž
N O | Manžety pístů brzdových třmenů, čepy a manžety pístůKonce lanka řazení | Silikonová vazelína
P | Kompresor klimatizace | Kompresorový olej: DENSO ND-OIL8 (P/N 38897-PR7-003, 38898-PR7-003 nebo 38899-PR7-A01) Chladicí kapalinu HFC-134a (R-134a)

| Pokud není k dispozici originální převodová kapalina Honda MTF, můžete jako dočasnou náhradu použít motorový olej třídy API SL nebo vyšší, s viskozitou SAE 1 10W-30 nebo 10W-40.

POZNÁMKA: Na obrázku je typ RHD; typ LHD je podobný.