Kontrola vačkového hřídele (L13A)

## Kontrola vačkového hřídele

1. | Odmontujte řetězové kolo vačkového hřídele.

2. | Odmontujte sestavu vahadel ventilů.

3.

Nasaďte čep vahadel na hlavu válců a potom utáhněte šrouby předepsaným momentem.

Předepsaný utahovací moment
8 x 1,25 mm
29 N·m (3,0 kgf·m)
Naneste motorový olej na závity šroubů a na přírubu

4. | Usaďte vačkový hřídel tím, že jej tlačíte směrem k zadní části hlavy válců.

5.

Vynulujte číselníkový úchylkoměr proti konci vačkového hřídele. Potom zatlačte vačkový hřídel dozadu a dopředu a odečtěte axiální vůli. Pokud je axiální vůle za hranicí provozního limitu, vyměňte přítlačný kryt a znovu proveďte kontrolu. Pokud je stále za hranicí provozního limitu, vyměňte vačkový hřídel.

Axiální vůle vačkového hřídele
Standard (nové): | 0,05-0,25 mm
Provozní limit: | 0,5 mm

6. | Odmontujte vačkový hřídel.

7. | Vačkový hřídel dočista otřete a potom prohlédněte zdvihací rampy. Vyměňte vačkový hřídel v případě, že jsou oblouky vačky důlkovité, rýhované, případně nadměrně opotřebené.

8. | Změřte průměr každého ložiskového čepu vačkového hřídele.

9. | Vynulujte měřidlo na průměru ložiskového čepu.

10.

Vyčistěte dosedací plochy ložisek vačkového hřídele v hlavě válců. Změřte vnitřní průměr dosedací plochy každého ložiska vačkového hřídele a proveďte kontrolu z hlediska neokrouhlosti.

- Pokud je vůle pro mazání mezi vačkovým hřídelem a držákem v předepsaném rozmezí, přejděte na 12.
- V případě, že je vůle mezi vačkovým hřídelem a držákem mimo servisní limit a vačkový hřídel byl již vyměněn, vyměňte hlavu válců.
- Pokud je vůle pro mazání mezi vačkovým hřídelem a držákem za hranicí provozního limitu a vačkový hřídel nebyl vyměněn, přejděte na 11.

Vůle pro mazání mezi vačkovým hřídelem a držákem
Standard (nové): | 0,045-0,084 mm
Provozní limit: | 0,100 mm

11.

Zkontrolujte celkové házení vačkového hřídele na V-blocích.

- Pokud je celkové házení vačkového hřídele v servisním rozmezí, vyměňte hlavu válců.
- V případě, že celkové házení není v servisním limitu, vyměňte vačkový hřídel a znovu proveďte kontrolu vůle mezi vačkovým hřídelem a držákem. Pokud je vůle pro mazání stále za hranicí provozního limitu, vyměňte hlavu válců.

Celkové házení vačkového hřídele
Standard (nové): | max. 0,03 mm
Provozní limit: | 0,04 mm

12.

Změřte výšku oblouku vačky.

Výška oblouku vačkového hřídele - Standard (Nový)
SACÍ: | 35,471 mm
VÝFUKOVÝ: | 35,558 mm