## Zkouška pohonu elektricky ovládaného zrcátka

1. | Odmontujte dveřní panel.

2. | Odpojte 10P konektor (A) od elektricky ovládaného zrcátka.

3. | Připojením napájecího napětí a kostry dle tabulky přezkoušejte funkci pohonu. Pohon elektricky ovládaného zrcátka

### Pohon zatahování

4. | Připojením napájecího napětí a kostry dle tabulky přezkoušejte funkci pohonu.

### Test vyhřívání

5. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a č. 5 10P konektoru.