## Montáž hlavního brzdového válce

POZNÁMKA:

- Vyčistěte všechny součástky v brzdové kapalině a vysušte je vzduchem; všechny kanály profoukněte stlačeným vzduchem.
- Před sestavením zkontrolujte, zda jsou všechny součástky zbavené prachu a jiných cizích částic.
- Kdykoliv je to předepsáno, vyměňte součástky za nové.
- Používejte pouze originální brzdovou kapalinu Honda DOT 3 nebo DOT 4. Při použití brzdové kapaliny, která nepochází od firmy Honda, může docházet ke korozi a zkrácení životnosti systému.
- Nemiste rozdílné značky brzdové kapaliny, neboť nemusejí být kompatibilní.
- Vyměňte hlavní válec v případě, že je jeho otvor poškozený nebo opotřebený. Nepokoušejte se renovovat otvor honováním ani jiným způsobem.
- Potřete stírací manžety pístů, přítlačnou manžetu a otvor hlavního válce čistou brzdovou kapalinou.
- Použijte doporučené vazelíny na těsnění hlavního válce.

1. | Nasaďte těsnění nádržky do drážky víčka nádržky.

2. | Na nádržku namontujte sítko a sestavené víčko nádržky.

3.

Na stírací manžety (A) nového primárního pístu (B) naneste čistou brzdovou kapalinu a potom namontujte primární píst do hlavního válce.
POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda se dřík ventilu (C) pohybuje plynule, tak, že jej mírně zatlačíte skrz výřez v pístu.

4. | Na stírací manžetu (A) nového sekundárního pístu (B) naneste čistou brzdovou kapalinu a na povrch pístu (C) naneste silikonovou vazelínu.

5. | Na nové vodítko pístu (A), O-kroužek (B) a sekundární stírací manžetu (C) naneste vazelínu na pryž.

6.

Namontujte vodítko pístu (C), sekundární píst (B) a primární píst (A) do hlavního válce. Dejte pozor na správný směr vodítka pístu.
POZNÁMKA: Nainstalujte primární píst tak, aby byl výřez (D) v pístu v jedné rovině s otvorem pro dorazový čep v hlavním válci.

7. | Zatlačením sekundárního pístu dovnitř vyrovnejte výřez (A) v primárním pístu s otvorem pro dorazový čep (B) a namontujte dorazový čep (C).

8. | Na nové průchodky nádržky (D) naneste vazelínu na pryž a nasuňte průchodky a nádržku (E) do hlavního válce.

9. | Zatlačte sekundární píst (B) dovnitř a nasuňte nový pojistný kroužek (A). Buďte opatrní, abyste nepoškrábali povrch pístu hranami pojistného kroužku.

10.

Do jednotky nádržky (C) namontujte nádržku (A) a hadici nádržky (B).
POZNÁMKA:

- Vyrovnejte značky ‘‘[utri] (D) na nádržce a nádržku s barevnými značkami (E) na hadici.
- Správně nasaďte objímky (F).

11. | Naneste silikonovou vazelínu ze sady těsnění hlavního válce na nové těsnění tyče a nasaďte těsnění na hlavní válec.