Odstraňování závad podle kódů DTC: P1066 (95-17) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P1066 (95-17)

DTC P1066: | Tlak vysokotlakého vedení pro přívod paliva je vyšší než předpokládaný

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS proveďte zkoušku palivového vedení spuštěním FUEL RAIL PRESSURE TEST v INSPECTION MENU. Je výsledek v pořádku? ANO - Přejděte na 4. NE - Vyměňte sestavu palivového čerpadla a přejděte na 5.

4. | Pomocí HDS proveďte FUEL PRESSURE CONTROL VALVE TEST v MENU INSPECTION (PROHLÍDKA). Je výsledek v pořádku? ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n NE - Vyměňte sestavu palivového čerpadla a přejděte na 5.

5. | Zapněte zapalování do polohy (II).

6. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

7. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (na neutrál) do okamžiku, kdy zapne ventilátor chladiče, potom jej nechte běžet na volnoběh.

8.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1066, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP, sestavy podávacího palivového čerpadla a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n