## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1200 (J+AUTO)

DTC B1200: | Chyba vedení komunikační sběrnice

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Počkejte alespoň 6 sekund.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Jsou signalizovány kódy DTC B1000, B1008, B1011 a B1032? ANO - Odstraňte závadu pro kód DTC B1000. n NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku.n