## Výměna jednotky SRS

## Demontáž

1. | Před započetím práce odpojte záporný kabel od baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

2. | Odpojte konektory napínačů obou bezpečnostních pásů a oba konektory vnějšího napínače břišního bezpečnostního pásu.

3. | Odmontujte středovou konzolu.

4. | Odpojte konektory a vyšroubujte šrouby s hlavou Torx (A) a potom vytáhněte jednotku SRS.

## Montáž

1.

Namontujte novou jednotku SRS (A) se šrouby Torx (B), a potom připojte konektory (C) k jednotce SRS; zatlačte je do jejich polohy tak, aby bylo slyšet cvaknutí.
POZNÁMKA: Před utahováním šroubů Torx dbejte, aby jednotka SRS byla na jejím držáku usazená rovně.

2. | Znovu připojte konektory napínačů obou bezpečnostních pásů a konektory vnějšího napínače břišního bezpečnostního pásu.

3. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

4. | Po montáži jednotky SRS zkontrolujte, zda systém správně funguje: Zapněte zapalování (II); kontrolka SRS se musí rozsvítit na cca 6 sekund a potom zhasnout.

5. | Namontujte zpět všechny odmontované součásti.