## Výměna venkovní kliky zadních dveří

POZNÁMKA: Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Odmontujte vnitřní rohovou krytku.

2. | Z vnitřní strany dveří vyšroubujte šrouby.

3. | Při vytahování vnější kliky (A) odpojte táhlo vnější kliky (B). Dejte pozor, abyste nepoškrábali dveře.

4. | Sundejte vnější kliku (A).

5. | Z vnější kliky (B) vytáhněte sponu táhla (A) a nahraďte ji novou.

6.

Kliku namontujte v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby bylo táhlo vnější kliky bezpečně připojené.
- Dbejte, aby dveře správně fungovaly.