Demontáž hnacího hřídele (N22A)

## Demontáž hnacího hřídele

Potřebné speciální nástroje
Adaptér se závitem, 24 x 1,5 mm ( 07XAC-0010200)

Souprava klouzavého kladiva ( 07936-5790001)
Kleště na objímky manžet (, běžně v prodeji)

## Strana vnitřního kloubu

1. | Stáhněte kroužek z vnitřního kloubu.

2.

Odmontujte objímky manžety. Dávejte pozor, abyste nepoškodili manžetu a dynamický tlumič.

- Pokud je objímka manžety svařovaného typu (A), přeřízněte objímku manžety (B).
- Pokud je objímka manžety typu s dvojitou smyčkou (C), odehněte konec objímky (D) a zatlačte jej do klipu (E).
- Pokud je objímka manžety nízkoprofilového typu (F), přeštípněte objímku manžety štípačkami na objímky manžet (G).

Svařovaný typ

Typ s dvojitou smyčkou

Nízkoprofilový typ

3. | Na každém válečku (B) a vnitřním kloubu (C) udělejte značku (A) kvůli identifikaci umístění válečků a drážek ve vnitřním kloubu. Položte vnitřní kloub na utěrku Buďte opatrní, abyste během oddělování od vnitřního kloubu válečky neupustili.

4. | Pro správné umístění válečků na trojramenném čepu udělejte značku (A) na válečcích (B) i trojramenném čepu (C) a vyndejte válečky.

5. | Sundejte pojistný kroužek (D).

6. | Pro správné umístění trojramenného čepu na hřídeli si trojramenný čep i hnací hřídel (E) označte.

7. | Odmontujte trojramenný čep.

8. | Omotejte drážkování na hnacím hřídeli vinylovou páskou (A), aby se zabránilo poškození manžety.

9. | Odmontujte vnitřní manžetu. Buďte opatrní, abyste nepoškodili manžetu.

10. | Stáhněte vinylovou pásku.

## Strana vnějšího kloubu

1. | Odmontujte objímky manžety. Dávejte pozor, abyste nepoškodili manžetu a dynamický tlumič. Pokud je objímka manžety typu s patkou (A), odehněte tři výčnělky (B) pomocí šroubováku. Typ objímky s patkou

2. | Posuňte vnější manžetu (A) částečně ke straně vnitřního kloubu. Buďte opatrní, abyste nepoškodili manžetu.

3. | Setřete vazelínu, abyste obnažili hnací hřídel a vnitřní kroužek vnějšího kloubu.

4. | Označte (A) na hnacím hřídeli (B) stávající polohu konce vnějšího kloubu (C).

5. | Opatrně upevněte hnací hřídel do svěráku.

6. | Pomocí speciálního nástroje odmontujte vnější kloub (A) dle obrázku.

7. | Odstraňte hnací hřídel ze svěráku.

8. | Od hnacího hřídele odmontujte dorazový kroužek.

9. | Omotejte drážkování na hnacím hřídeli vinylovou páskou (A), aby se zabránilo poškození manžety.

10. | Odmontujte vnější manžetu. Buďte opatrní, abyste nepoškodili manžetu.

11. | Stáhněte vinylovou pásku.