Odstraňování poruch tempomatu podle příznaku (R18A)

## Odstraňování poruch tempomatu podle příznaku

Příznak | Diagnostický postup | Zkontrolujte také
--- | --- | ---
Tempomat nelze nastavit | 1. 2. 3. 4. | Zkontrolujte kódy DTC systému PGM-FI. Zkontrolujte pojistku č. 3 (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Proveďte zkoušku vstupů řídicí jednotky tempomatu Proveďte zkoušku řídicího kombinačního spínače tempomatu. |
Tempomat lze nastavit, ale hlavní kontrolka tempomatu se nerozsvítí | 1. 2. 3. | Zkontrolujte kódy DTC systému PGM-FI. Proveďte autodiagnostiku řídicího modulu sdruženého měřicího přístroje. Proveďte zkoušku vstupů řídicí jednotky tempomatu Přezkoušejte signální vstup hlavního vypínače tempomatu. | Vadný řídicí modul sdruženého měřicího přístroje.
Tempomat lze nastavit, ale hlavní kontrolka tempomatu se nerozsvítí | 1. 2. 3. | Zkontrolujte kódy DTC systému PGM-FI. Spusťte autodiagnostiku řídicího modulu přístrojů. Proveďte zkoušku vstupů řídicí jednotky tempomatu Přezkoušejte signální vstup kontrolky ovládání tempomatu. | Vadný řídicí modul sdruženého měřicího přístroje
Při stisknutí přepínače set/decel nebo resume/accel vozidlo odpovídajícím způsobem nezpomaluje nebo nezrychluje | 1. 2. 3. | Zkontrolujte kódy DTC systému PGM-FI. Proveďte zkoušku vstupů řídicí jednotky tempomatu Proveďte zkoušku vstupu signálu přepínače tempomatu set/accel a resume/accel. Proveďte zkoušku kombinovaného spínače tempomatu. | Přerušený obvod, uvolněné nebo rozpojené svorky: YEL/RED, GRY nebo LT GRN/BLK, YEL

Při sešlápnutí brzdového pedálu se nezruší nastavená rychlost

1.
2.
3.
4.

Zkontrolujte kódy DTC systému PGM-FI.
Zkontrolujte pojistku č. 3 (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou.
Proveďte zkoušku vstupů řídicí jednotky tempomatu
Přezkoušejte signální vstup polohového spínače brzdového pedálu
Proveďte zkoušku polohového spínače brzdového pedálu.

- Zkrat na kostru v BRN vodiči
- Vadný polohový spínač brzdového pedálu

Při sešlápnutí pedálu spojky se nezruší nastavená rychlost (otáčky motoru zůstávají vysoké)

1.
2.
3.

Zkontrolujte kódy DTC systému PGM-FI.
Proveďte zkoušku vstupů řídicí jednotky tempomatu
Přezkoušejte signální vstup polohového spínače spojkového pedálu.
Proveďte zkoušku polohového spínače pedálu spojky.

- Zkrat v LT BLU vodiči
- Vadný polohový spínač pedálu spojky

Při stisknutí hlavního vypínače tempomatu se nezruší nastavená rychlost | 1. 2. 3. | Zkontrolujte kódy DTC systému PGM-FI. Proveďte zkoušku vstupů řídicí jednotky tempomatu Přezkoušejte signální vstup hlavního vypínače tempomatu. Proveďte zkoušku kombinovaného spínače tempomatu. | Zkrat na napájení vodičů GRN/ YEL, LT GRN
Po stisknutí spínače cancel se nezruší nastavená rychlost | 1. 2. 3. | Zkontrolujte kódy DTC systému PGM-FI. Proveďte zkoušku vstupů řídicí jednotky tempomatu Přezkoušejte signální vstup spínače cancel tempomatu. Proveďte zkoušku kombinovaného spínače tempomatu. | Přerušený obvod, uvolněné nebo rozpojené svorky: YEL/RED, GRY nebo LT GRN/BLK, YEL

Příznak | Diagnostický postup | Zkontrolujte také
--- | --- | ---

Při stisknutí přepínače resume/accel se neobnoví nastavená rychlost (při zapnutém hlavním spínači, když byla nastavená rychlost dočasně zrušena sešlápnutím brzdového pedálu)

1.
2.
3.
4.
5.

Zkontrolujte kódy DTC systému PGM-FI.
Zkontrolujte nastavení spínače polohy brzdového pedálu.
Zkontrolujte pojistku č. 3 (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou.
Proveďte zkoušku vstupů řídicí jednotky tempomatu
Přezkoušejte signální vstup přepínače resume/cancel tempomatu.
Přezkoušejte signální vstup polohového spínače brzdového pedálu
Proveďte zkoušku řídicího kombinačního spínače tempomatu.

- Vadný polohový spínač brzdového pedálu
- Přerušený obvod, uvolněné nebo rozpojené svorky:
  LT GRN/BLK, YEL

Při stisknutí přepínače resume/accel se neobnoví nastavená rychlost (při zapnutém hlavním spínači, když byla nastavená rychlost dočasně zrušena sešlápnutím pedálu spojky)

1.
2.
3.
4.

Zkontrolujte kódy DTC systému PGM-FI.
Zkontrolujte nastavení polohového spínače pedálu spojky.
Proveďte zkoušku vstupů řídicí jednotky tempomatu
Přezkoušejte signální vstup přepínače resume/cancel tempomatu.
Přezkoušejte signální vstup polohového spínače spojkového pedálu.
Proveďte zkoušku řídicího kombinačního spínače tempomatu.

- Vadný polohový spínač pedálu spojky
- Přerušený obvod, uvolněné nebo rozpojené svorky:
  LT GRN/BLK, YEL

Se zapalováním v poloze II a zapnutým spínačem osvětlení se osvětlení kombinovaného spínače tempomatu se nerozsvítí. | Vyměňte řídící kombinační spínač tempomatu. |