Odstraňování závad podle kódů DTC: P0116 (86-1) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0116 (86-1)

DTC P0116: | Problém rozsahu / výkonnosti snímače 1 ECT

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položku ECT SENSOR 1 v nabídce DATA LIST. Je signalizováno cca 80°C (176°F) nebo více nebo méně? ANO - Přejděte na 3. NE - Přejděte na 7.

3. | Zaznamenejte si aktuální teplotu chladicí kapaliny.

4. | Vypněte zapalování.

5. | Nechte motor vychladnout jednu hodinu.

6. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položku ECT SENSOR 1 v nabídce DATA LIST. Změní se hodnota ECT o 2°C (3,6°F) nebo více? ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte termostat a chladicí systém.n NE - Přejděte na 10.

7. | Zaznamenejte si aktuální teplotu chladicí kapaliny.

8. | Nastartujte motor. Udržujte motor při 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu) až do zapnutí ventilátoru chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

9. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položku ECT SENSOR 1 v nabídce DATA LIST. Změní se hodnota ECT o 2°C (3,6°F) nebo více? ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte termostat a chladicí systém.n NE - Přejděte na 10.

10. | Vypněte zapalování.

11. | Nechte motor vychladnout jednu hodinu.

12. | Vyměňte snímač ECT 1.

13. | Zapněte zapalování do polohy II.

14. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

15. | Nastartujte motor. Udržujte motor při 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče, a pak jej nechte běžet na volnoběh po dobu 20 minut.

16.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0116, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače ECT 1 a modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 17.

17. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0116 v MENU DTC. Je na displeji zobrazeno PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud obrazovka ukazuje FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače 1 ECT či modulu ECM a přejděte na 1. Pokud se na displeji zobrazí zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 15 a znovu proveďte kontrolu.