Výměna ozubeného kola vačkového hřídele sání (N22A)

## Výměna ozubeného kola vačkového hřídele sání

1. | Odmontujte víko hlavy válců.

2. | Otevřeným stranovým klíčem podrte vačkový hřídel sání a potom povolte upevňovací roub ozubeného kola vačkového hřídele.

3. | Odmontujte vačkové hřídele.

4. | Odmontujte ozubené kolo vačkového hřídele sání.

5. | Namontujte ozubené kolo vačkového hřídele sání.

6. | Namontujte vačkové hřídele.

7.

Na závity a přírubu upevňovacího roubu ozubeného kola vačkového hřídele sání naneste nový motorový olej a potom jej namontujte. Otevřeným stranovým klíčem podrte vačkový hřídel sání a potom utáhněte roub.

Předepsaný utahovací moment:
10 x 1,25 mm
78 N·m (8,0 kgf·m)

8. | Namontujte víko hlavy válců.