Zkouška tlaku paliva (R18A)

## Zkouška tlaku paliva

Potřebné speciální nástroje
Manometr pro měření tlaku paliva ( 07406-0040004)

Souprava manometru pro měření tlaku paliva ( 07ZAJ-S5A0101)

1. | Uvolněte tlak paliva.

2. | Odpojte rychlospojovací fitink. Připravte palivový tlakoměr a soupravu k měření.

3.

Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh.

- Pokud motor startuje, přejděte na 5.
- Pokud motor nestartuje, přejděte na 4.

4.

Zkontrolujte, zda běží palivové čerpadlo: Sejměte víčko plnicího otvoru paliva a poslechem prověřte. Při prvním zapnutí zapalování musí palivové čerpadlo běžet po dobu dvou sekund.

- Pokud čerpadlo běží, přejděte na 5.
- Pokud čerpadlo neběží, odstraňte závadu obvodu palivového čerpadla.

5.

Odečtěte tlak na tlakoměru paliva. Tlak musí být 380-430 kPa (3,9-4,4 kgf/cm2).

- Pokud je tlak v pořádku, tato zkouška je dokončena.
- Pokud tlak paliva neodpovídá stanovenému tlaku, vyměňte regulátor tlaku paliva a palivový filtr a znovu zkontrolujte tlak paliva.