## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1183

DTC B1183: | Řídicí modul přístrojů ztratil komunikaci s řídicí jednotkou EPS (signál EPS)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Počkejte alespoň 6 sekund.

4. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1183? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada. Řídicí systém měřicích přístrojů je v tuto chvíli v pořádku.n

5. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Jsou současně signalizovány kódy DTCs B1168, B1170, B1178, B1183 a B1187? ANO - Odstraňte závadu pro kód DTC B1178. n NE - Přejděte na 6.

6. | Pomocí HDS zkontrolujte kódy DTC jednotky EPS. Je signalizován nějaký kód DTC? ANO - Přejděte k odstraňování poruch podle kódu DTC.n NE - Přejděte na 7.

7. | Vypněte zapalování.

8. | Odpojte 36P konektor řídicího modulu přístrojů (tach).

9. | Odpojte konektor C (28P) řídicí jednotky EPS.

10. | Propojkou spojte vývod č. 1 a č. 9 36P konektoru řídicího modulu přístrojů (tach) s kostrou.

11.

Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kostrou a vývody č. 1 a č. 15 konektoru C (28P) řídicí jednotky EPS.

Jsou obvody uzavřené?

ANO - Vyměňte řídicí jednotku EPS za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud je stále signalizován kód DTC B1183, vyměňte řídicí modul přístrojů (tach).n

NE - Opravte přerušené vedení.n