Demontáž olejové vany motoru (N22A)

## Demontáž olejové vany motoru

POZNÁMKA: Při demontáži olejové vany prohlédněte řetěz olejového čerpadla.

1. | Pokud je motor mimo vozidlo, přejděte na 10.

2. | Odmontujte hnací řemen.

3. | Odmontujte alternátor.

4. | Odmontujte kompresor klimatizace, přičemž neodpojujte potrubí klimatizace.

5. | Odmontujte spodní kryt motoru.

6. | Vypusťte motorový olej.

7. | Uvolněte objímky (A) upevňující výstupní hadici turbodmychadla a vstupní hadici mezichladiče a odpojte vstupní hadici mezichladiče (B). Poté odšroubujte upevňovací šrouby trubky sání mezichladiče (C).

8. | Odmontujte držák vstupní trubky mezichladiče (D) a poté i samotnou trubku (E).

9. | Odmontujte dolní torzní tyč.

10. | Odmontujte výztuž držáku (A) a držák dolní torzní tyče (B).

11. | Sejměte kryt snímače hladiny oleje (A) a poté odpojte jeho konektor (B).

12. | Vyšroubujte dva šrouby (C) pro upevnění držáku svazku.

13. | Odmontujte tlakový spínač motorového oleje.

14. | Odmontujte měrku oleje.

15. | Odmontujte trubici měrky oleje.

16. | Odmontujte držák kompresoru klimatizace.

17. | Vyšroubujte upevňovací šrouby převodovky.

18. | Vyšroubujte šrouby pro upevnění olejové vany.

19. | V místech vyznačených na obrázku zasuňte plochý šroubovák a oddělte olejovou vanu od spodního bloku.

20. | Prohlédněte řetěz olejového čerpadla.