## Odstraňování poruch podle kódů DTC: B1031

DTC B1031: | Chyba ultrazvukového signálu

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1031? ANO - Přejděte na 4. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

4.

Proveďte zkoušku ultrazvukového snímače, a zkontrolujte napájení a ukostření ultrazvukového snímače.

Jsou vstupy v pořádku?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Pokud výsledek jakékoli zkoušky odhalí problém, najděte a odstraňte jeho příčinu a systém znovu přezkoušejte.n

5. | Proveďte zkoušku vstupů sirény zabezpečovacího zařízení a zkontrolujte napájení a ukostření sirény zabezpečovacího zařízení. Jsou vstupy v pořádku? ANO - Vadná siréna zabezpečovacího zařízení.n NE - Pokud výsledek jakékoli zkoušky odhalí problém, najděte a odstraňte jeho příčinu a systém znovu přezkoušejte.n