Kontrola axiální vůle ojnice a klikového hřídele (L13A)

## Kontrola axiální vůle ojnice a klikového hřídele

1. | Odmontujte olejové čerpadlo.

2.

Pomocí spárové měrky změřte axiální vůli mezi ojnicí a klikovým hřídelem .

Axiální vůle ojnice
Standard (nové): | 0,15-0,30 mm
Provozní limit: | 0,40 mm

3. | Pokud přesahuje axiální vůle ojnice provozní limit, vyměňte ojnici a znovu proveďte kontrolu. Pokud je stále mimo provozní limit, vyměňte klikový hřídel.

4.

Odtlačte klikový hřídel silou od číselníkového úchylkoměru a vynulujte číselník proti konci klikového hřídele. Potom pevně zatáhněte klikový hřídel dozadu k úchylkoměru; naměřená hodnota na číselníku nesmí přesáhnout toleranci provozního limitu.

Axiální vůle klikového hřídele
Standard (nové): | 0,10-0,35 mm
Provozní limit: | 0,45 mm

5. | Pokud přesahuje axiální vůle provozní limit, vyměňte axiální podložky a znovu proveďte kontrolu; pokud je axiální vůle stále mimo provozní limit, vyměňte klikový hřídel.