## Výměna zadního vnitřního blatníku

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste nepoškrábali zadní nárazník a karosérii.

1. | Vyšroubujte šroub (A), uvolněte spony (B, C) a háček (D), a od zadního nárazníku (F) a karosérie odmontujte zadní vnitřní blatník (E).

2.

Vnitřní blatník namontujte opačným sledem operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Bezpečně připněte klipy.